**INFORMAZIONI BASE**

Codice:0013548

Data: 30-11-2017

By: Fi

Anno di immatricolazione: 2014

Ubicazione della macchina:

Paese: Italia

Impianto wet 15 mc/h, **“km ZERO”**

Consegna: pronta

Mezzi necessari al trasporto: nn

Impianto autonomo con turbomescolatore, TORRE 1500 da litri 800 **a “KM Zero”**

DESCRIZIONE EQUIPAGGIAMENTO MACCHINA BASE:  
Impianto di betonaggio con turbo mescolatore con settori antiusura laterali e fondo, monoblocco per silos a torre, n.1 raggio raschiante rotazione idraulica per carico due inerti, scarico mescolatore idraulico, quadro elettrico per comandi manuali, automatici ed autonomi con 2 display di controllo mod. pws.4.set predisposto 12 ricette, per dosaggio 4 inerti e 4 cementi, coclea cemento per dosatore e bilancia separata con cella elettronica, impianto acqua con serbatoio e pompa temporizzata, tettoia di protezione, livello minimo cemento acustici/luminosi, contaimpasti, CE.

  